|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Dichtungseinsatz Curaflex® C/ZS mit DPS zur Abdichtung von Durchdringungen mit Rohren und Kabeln für Zivilschutzbauten (Zulassung BZS T 86-008), Ausführung ohne Grossring. **Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung (Weisse Wanne).** Dichtungseinsatz Curaflex® C/ZS mit DPS als nichtgeteilte Dichtung, mit asymmetrisch profilierten Stahlringen mit DPS in Edelstahl 1.4301 (V2A), mit wasserdicht verschweissten Bolzen,  mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm, Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht, wartungsfreie Ausführung (kein Nachspannen erforderlich), Aussendurchmesser der Medienleitung ..….……mm Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ………...mm  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Vertrieb:**  **REMATEC AG/SA**  **Riedstrasse 11**  **6330 Cham**  [rematec.ag@rematec.ch](mailto:rematec.ag@rematec.ch)  [www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

