|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Dichtungseinsatz Curaflex® C/ZS mit DPS zur Abdichtung von Durchdringungen mit Rohren und Kabeln für Zivilschutzbauten (Zulassung BZS T 86-008), Ausführung ohne Grossring.**Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung (Weisse Wanne).**Dichtungseinsatz Curaflex® C/ZS mit DPS als nichtgeteilte Dichtung, mit asymmetrisch profilierten Stahlringen mit DPS in Edelstahl 1.4301 (V2A), mit wasserdicht verschweissten Bolzen,mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm, Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht, wartungsfreie Ausführung (kein Nachspannen erforderlich),Aussendurchmesser der Medienleitung ..….……mmFutterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ………...mmliefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

